53 SANITAIR

53.31 CLOSET- EN URINOIRCOMBINATIES

53.31.11 a CLOSETPOT, SPOELWATERRESERVOIR TRAPLOOS HOOGTE VERSTELBAAR

0. RESERVOIR

1. SPOELWATERRESERVOIR, INBOUW

Fabrikaat: Viega type Prevista Dry model 8521 met KIWA-keur

Bediening: drukknop

Inhoud (dm3): 7.5

Verstelbaarheid: 6 cm traploos.

Instelbaar 3.5-7.5 grote en 2-4 l. met kleine spoeling.

Materiaal: gepoedercoat frame.

Afmetingen (mm): frontpl.bed. 1120 x 500 met instelbereik voeten 0-200 mm.

Aansluitingen: R½".

Bedieningsplaat:

- bedieningsplaten Viega.

Toebehoren:

- Flexibele spoelbocht DN90/100

- Spoelstroombeperker

- Bevestigingmateriaal

- Mantelbuis voor douche WC.

53.31.11b AFDEKPLAAT SPOELWATERRESERVOIR HOOGTE VERSTELBAAR

0. AFDEKPLAAT RESERVOIR

1. AFDEKPLAAT SPOELWATERRESERVOIR, OPBOUW

Fabrikaat: Viega Afdekplaat model 8570.39

Toepassing: voor Prevista Dry model 8521.32

Afmetingen: 490mm (bl) x 560mm (h)

Materiaal: Veiligheids glas (ESG)