52 52 WATERINSTALLATIES

5231 52.31 METALEN BUISLEIDINGEN

523120a 52.31.20-b AANLEG METALEN BUISLEIDING, STALEN BUIS

523120aS00 0. AANLEG METALEN WATERLEIDING

523120aS000000Aanlegwijze:

523120aS001201- persverbinding

523120aS001201Fabrikaat: Viega "Sanpress" (bronzen fittingen en RVS buis 1.4401- 1.4521),

523120aS001201volgens DIN 1988, getest volgens DVGW-werkblad W 534, met KIWA keur, met DVGW-systeemmerk,

523120aS001201DVGW-gecertificeerde en gepatenteerde lekcontrole "SC-Contur" (safety connection),

523120aS001201dubbelzijdige persing en cilindrische insteek.

523120aS001201Materiaal fittingen: brons.

523120aS001201Materiaal buis: alle diameters roestvast staal.

523120aS001201Nominale diameter (in mm): 12,15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76,1, 88,9 en 108,0.

523120aS001201Hulpstukken: Alle benodigde fittingen en buis om de installatie te completeren.

523120aS001201

523120aS001201Toebehoren: Viega-persmachines of door Viega voorgeschreven perstangen.

523120aS001201Belangrijk is, dat alleen Viega persbekken gebruikt worden.