52 52 WATERINSTALLATIES

5231 52.31 METALEN BUISLEIDINGEN

523110a 52.31.10-a AANLEG METALEN BUISLEIDING, KOPEREN BUIS

523110aS00 0. AANLEG METALEN WATERLEIDING

523110aS000000Aanlegwijze:

523110aS001201- persverbinding

523110aS001201Fabrikaat: Viega "Profipress"

523110aS001201met KIWA RL/K6312/05

523110aS001201DVGW-gecertificeerde en gepatenteerde lekcontrole "SC-Contur" (safety connection),

523110aS001201dubbelzijdige persing en cilindrische insteek.

523110aS001201Materiaal: in roodkoper en draadfittingen uit brons.

523110aS001201Nominale diameter (in mm): 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 64, 76,1, 88,9 en 108,0 mm.

Afdichtingselement: EPDM zwart

AfdichtingsA

523110aS001201Hulpstukken:

523110aS001201Alle benodigde fittingen om de installatie te completeren.

523110aS001201

523110aS001201

523110aS001201Toebehoren: Viega-persmachines of door Viega voorgeschreven perstangen.

523110aS001201Belangrijk is, dat alleen Viega persbekken gebruikt worden.

523110aS01 1. KOPEREN BUIS

Koper buis conform NEN EN 1057