52 55 GASINSTALLATIES

5231 55.31 METALEN BUISLEIDINGEN

523110a 55.31.10-a AANLEG METALEN BUISLEIDING, KOPEREN BUIS

523110aS00 0. AANLEG METALEN GASLEIDING

523110aS000000Aanlegwijze:

523110aS001201- persverbinding

523110aS001201Fabrikaat: Viega "Profipress G"

523110aS001201met GASTEC-keur keuringseis. 186

523110aS001201DVGW-gecertificeerde (DVGW G 5614, punt 4.4.1 en gepatenteerde lekcontrole "SC-Contur" (safety connection),

523110aS001201dubbelzijdige persing en cilindrische insteek.

523110aS001201Materiaal: "gewone" fittingen in roodkoper, draadfittingen van brons.

523110aS001201Nominale diameter (in mm): 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 mm.

afdichtingselement : HNBR geel

523110aS001201Hulpstukken:

523110aS001201Alle benodigde fittingen om de installatie te completeren.

523110aS001201Toebehoren: Viega-persmachines of door Viega voorgeschreven perstangen.

523110aS001201Belangrijk is, dat alleen Viega persbekken gebruikt worden.

523110aS01 1. KOPEREN BUIS

Koper buis conform NEN EN 1057